FS = "\t";
HEADER = 1;
RECCNT = OFF;
MTXCNT_OUT = 1;
MATCNT_OUT = 1;
ORD_IGNORE = 0;

{
	UINT id;
	UINT level;
	ASCF name;
	ASCF description;
	ASCF desc_add1;
	ASCF desc_add2;
}


//by Sakaszli, 26-10-2012
